**RETIFICAÇÃO AO EDITAL**

O Município de Janaúba/MG, por meio da comissão de licitações, nomeada pelo Sr. Prefeito José Aparecido Mendes Santos, através da portaria 084/2023, vem no uso de suas atribuições, comunicar que foi retificado o edital do processo licitatório nº 247/2023.

**Onde se lê:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | **DESCRIÇÃO (Especificações mínimas)** | QTD | Unidade |
| 01 | Rolo Compactador Auto Propelido de um cilindro para Asfalto, com cabine com ar condicionado, novo, zero hora, direção hidráulica, com peso operacional inc. cabine de até 6.500 kg e de no máximo 7.000 kg, peso mínimo dos módulos dianteiro e traseiro de no mínimo 3.400/3.000 kg, largura do cilindro mínimo 1.600 mm e diâmetro do cilindro mínimo 1.200 mm, equipado com motor á turbo diesel, tier 3, refrigerado á agua com de potência mínima de 75 HP (55 kW), tanque de combustível mínimo de 110 litros, velocidade de 0 a 10 km/h, tanque de emulsão de no mínimo 12 litros e tanque de água de no mínimo 470 litros. Subida de rampa teórica de no mínimo 55%, amplitude alta/baixa de no mínimo 0,90/0,45 mm, frequência de vibração alta/baixa mínima de 41/41 Hz, Força Centrífuga alta e baixa de no mínimo 96/48 kN, carga estática mínima de 20,0 kg/cm, Sistema freio de serviço hidrostático na alavanca frente/ré, freio emergencial/estacionamento multidiscos, nos motores de tração de tração dos cilindros. Pneus lisos de 16 lonas com medida aproximada de 400/60—22.5 flutuante. Acompanha manual de operação e manutenção. Garantia de 12 meses. | 01 | Unidade |

**Leia-se**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | **DESCRIÇÃO (Especificações mínimas)** | QTD | Unidade |
| 01 | Rolo Compactador Auto Propelido de um cilindro para Asfalto (pneu liso traseiro e cilindro dianteiro com tanque de emulsão), com cabine com ar condicionado, novo, zero hora, direção hidráulica, com peso operacional inc. cabine de até 6.500 kg e de no máximo 8.500 kg, peso mínimo dos módulos dianteiro e traseiro de no mínimo 3.400/3.000 kg, largura do cilindro mínimo 1.600 mm e diâmetro do cilindro mínimo 1.200 mm, equipado com motor á turbo diesel, tier 3, refrigerado á agua com de potência mínima de 75 HP (55 kW), tanque de combustível mínimo de 110 litros, velocidade de 0 a 10 km/h, tanque de emulsão de no mínimo 12 litros e tanque de água de no mínimo 400 litros. Subida de rampa teórica de no mínimo 40%, amplitude alta/baixa de no mínimo 0,90/0,45 mm, frequência de vibração alta/baixa mínima de 40/40 Hz, Força Centrífuga alta e baixa de no mínimo 96/48 kN, carga estática mínima de 20,0 kg/cm, Sistema freio de serviço hidrostático na alavanca frente/ré, freio emergencial/estacionamento multidiscos, nos motores de tração de tração dos cilindros. | 01 | Unidade |